|  |  |
| --- | --- |
|  | **ЗВ-50.50.45****Зонт вытяжной** |



|  |
| --- |
| Для удаления паров при работе с летучими веществами без дополнительной защиты предназначен зонт вытяжной.На задней панели располагаются отверстия для крепления зонта к стене. Встроенный фланец облегчает подключение к вентиляционной системе.Имеется возможность изготовления зонта полностью из нержавеющей стали.5 лет честных гарантийных обязательств. |

|  |
| --- |
| **Описание** |
| * Панели изготовлены из листовой стали толщиной 1 мм. Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
* На верхней панели располагается вытяжной фланец для подключения к системе вентиляции.
 |

|  |
| --- |
| **Технические характеристики** |
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм | 500×500×450 |
| Масса, кг | 7 |
| Диаметр вытяжного патрубка, мм | 200 |