|  |  |
| --- | --- |
|  | **С-90.50.200**  **Стеллаж** |



|  |
| --- |
| Каркасный стеллаж с полками из стали для организации хранения и оперативного доступа ко всему, что вам необходимо.  В стандартном исполнении имеет пять полок. Количество полок может быть изменено исходя из потребностей. Возможно изготовление полок из ЛДСП.  Стеллаж может быть изготовлен полностью из нержавеющей стали.  5 лет честных гарантийных обязательств. |

|  |
| --- |
| **Описание** |
| * Каркас изготовлен из квадратного стального профиля 25×25 мм с толщиной стенки 1,2 мм. * Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской. * Стеллаж располагается на регулируемых по высоте металлических опорах 0-35 мм для компенсации неровности пола. Имеет разборную конструкцию. * На вертикальных стойках имеются отверстия для фиксации стеллажа к стене. * Полки изготовлены из стали толщиной 1 мм. Под каждой полкой располагаются две продольные балки из квадратного стального профиля 25×25 мм. * Внизу закреплена съемная царга жесткости из прямоугольного стального профиля 40×25 мм с толщиной стенки 1,5 мм. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики** | |
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм | 900×500×2000 |