|  |  |
| --- | --- |
|  | **СР-90.64.76****Стол радиомонтажный** |



|  |
| --- |
| На основе опыта производства приборов ТЕРМЭКС и опыта наших коллег был разработан стол радиомонтажный.Стол позволяет грамотно организовать рабочее место сотрудника, обеспечить быстрый доступ к рабочим инструментам и конструкторской документации.Доступны для выбора различные материалы рабочих поверхностей. Также доступна установка дополнительных аксессуаров.Предназначен для выполнения электромонтажных работ, сборки и ремонта электроаппаратуры на предприятиях электротехнической промышленности.5 лет честных гарантийных обязательств. |

|  |
| --- |
| **Описание** |
| * Каркас изготовлен из прямоугольного стального профиля 50×25 мм с толщиной стенки 1,5 мм и имеет специальные резьбовые отверстия для возможности установки подвесных тумб в различных вариантах.
* Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
* Надстройка имеет две полки из стали толщиной 1 мм и электроблок. Для удобства расположения вспомогательных средств задняя стенка надстройки изготовлена из перфорированной стали.
* В стандартную комплектацию входит электроблок, включающий в себя:
* автоматический выключатель 1 А для светильника,
* автоматический выключатель 16 А для розеток,
* 3-х и 6-ти розеточные колодки,
* один светодиодный светильник.
* Для минимизации вероятности выхода из строя электроники и защиты пользователя от удара током возможна комплектация антистатическим ковриком и браслетом.
 |

|  |
| --- |
| **Технические характеристики** |
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм | 900×640×1860 |
| Высота от уровня пола до столешницы, мм | 760 |
| Допустимая распределенная нагрузка на столешницу, кг | 300 |
| Мощность светодиодного светильника, Вт | 8 |

|  |
| --- |
| **Возможные варианты изготовления** |
| **Модель** | **Материал столешницы** |
| СР-90.64.76.КРГ | Керамогранит |
| СР-90.64.76.КРМ | Монолитная керамика |
| СР-90.64.76.ПЛС | Декоративный пластик |
| СР-90.64.76.ПЛС-ЛАБ | Лабораторный пластик |
| СР-90.64.76.ЛДСП | ЛДСП |
| СР-90.64.76.НРЖ | Нержавеющая сталь |
| СР-90.64.76.ПЛП | Полипропилен |
| СР-90.64.76.ФРД | Лабораторная керамика Fridurit |
| СР-90.64.76.ДРК | Композитный материал Durcon |