|  |  |
| --- | --- |
|  | **ШВДГн-311-ТР****Тележка рабочая для баллонов** |



|  |
| --- |
| Рабочая тележка для баллонов входит в стандартную комплектацию вытяжного шкафа ШВДГн-311. Для быстрой замены баллонов возможна поставка второй тележки.В тележке можно расположить девять баллонов. Три баллона находятся в горизонтальном положении на ложементах, изготовленных из полипропилена, и шесть баллонов в вертикальном — рабочем положении.Типоразмеры размещаемых баллонов:* 4 л, диаметр 140 мм;
* 5 л, диаметр 140 мм;
* 6 л, диаметр 140 мм.

5 лет честных гарантийных обязательств. |

|  |
| --- |
| **Описание** |
| * Цельносварной каркас изготовлен из прямоугольного стального профиля 25×25 мм с толщиной стенки 1,2 мм.
* Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
* Поворотные колеса диаметром 75 мм, одна пара колес оснащена тормозом для фиксации тележки.
* Столешница и полка с отверстиями для баллонов изготовлены из нержавеющей стали толщиной 1 мм.
 |

|  |
| --- |
| **Технические характеристики** |
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм | 600×660×900 |
| Грузоподъемность на каждое колесо, кг | 40 |
| Масса, кг | 38 |