|  |  |
| --- | --- |
|  | **ШЛ-60.50.202****Шкаф для хранения посуды и документов** |



|  |
| --- |
| Помимо работы с реактивами каждая лаборатория немалую часть времени уделяет работе с документами, в результате чего накапливается большой объем бумаг, которые требуют упорядоченного хранения с возможностью быстрого доступа.Также в работе используется большое количество посуды и вспомогательных приспособлений, которые нередко требуют хранения с ключевым доступом.Шкаф в своей основе имеет металлокаркас, который придает дополнительную надежность всей конструкции.5 лет честных гарантийных обязательств. |

|  |
| --- |
| **Описание** |
| * Каркас изготовлен из квадратного стального профиля 25×25 мм с толщиной стенки 1,2 мм, панели выполнены из листовой стали толщиной 1 мм.
* Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
* Шкаф оснащен металлическими опорами с возможностью регулировки по высоте 0-35 мм для компенсации неровности пола.
* Имеются два отделения, оборудованные двумя металлическими полками, которые делят шкаф на шесть секций.
* Нижняя дверь выполнена из листового металла толщиной 1 мм и оснащена замком.
* Две верхние двери выполнены из стекла толщиной 4 мм.
* Дверные петли расположены вне зоны хранения.
 |

|  |
| --- |
| **Технические характеристики** |
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм | 600×500×2025 |
| Масса, кг | 60 |