|  |  |
| --- | --- |
|  | **ШВ-100****Шкаф вытяжной** |



|  |
| --- |
| Вытяжной шкаф является важнейшим элементом в работе любой лаборатории. Он может выступать одновременно рабочим местом, местом для хранения, защитой для работника, точкой подключения воды, газа, электроприборов.В зависимости от веществ, с которыми работает лаборант, предусмотрены различные исполнения вытяжной камеры и рабочей поверхности.5 лет честных гарантийных обязательств. |

|  |
| --- |
| **Описание** |
| * Каркас изготовлен из профильной трубы прямоугольного сечения 50×25 мм с толщиной стенки 1,5 мм, панели выполнены из листовой стали толщиной 1 мм. Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
* Рассчитанный на многолетнюю эксплуатацию силовой каркас не содержит алюминиевых и пластиковых деталей в крепежных узлах.
* Оригинальный подъемный механизм защитного экрана обеспечивает легкое регулирование и точную фиксацию стекла на любой высоте. Все детали подъемного механизма расположены вне рабочей зоны шкафа — это гарантирует безупречную работу механизма в течении длительного времени.
* Защитный экран выполнен из бронированного стекла толщиной 4 мм с замкнутой рамкой из стальной профильной трубы, что обеспечивает его высокую надежность.
* При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем, высота подъема стекла 660 мм. При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря необходимому зазору для естественного притока воздуха.
* Конструкция вытяжной системы разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор тяжелых и легких газов из нижней и верхней части рабочей камеры вытяжного шкафа.
* Имеется возможность установки вентилятора, шибера с электроприводом, гидрооборудования и подвесных тумб для расширения функционала шкафа.
* Шкаф оснащен светодиодным светильником и съемным электроблоком. Светильник расположен в верхней части шкафа, в его состав входят три светодиодные лампы (8Вт, 6500К). Электроблок находится на левом пилоне вытяжного шкафа, вне рабочей камеры, и включает в себя:
	+ - * автоматический выключатель 1 А для светильника,
			* автоматический выключатель 16 А для розеток,
			* три силовые розетки 2к+з 16 А, степень пылевлагозащиты IP54,
			* кнопочный выключатель из нержавеющей стали со светодиодной индикацией.
 |

|  |
| --- |
| **Технические характеристики** |
| Габаритные размеры Д×Г×В:   • с поднятым защитным экраном, мм • с опущенным защитным экраном, мм | 1005×800×22701005×800×2100 |
| Внутренние размеры Д×Г×В, мм | 845×695×1065 |
| Масса, кг | 160 |
| Диаметр вытяжного патрубка, мм | 200 |
| Высота от уровня пола до столешницы, мм | 900 |
| Допустимая распределенная нагрузка на столешницу, кг | 300 |
| Питание, В / Гц / А | 220 / 50 / 16 |

|  |
| --- |
| **Возможные варианты изготовления** |
| **Исполнение вытяжной камеры** | **Материал столешницы** |
| * Сталь
* Нержавеющая сталь
* Полипропилен
 | * Керамогранит
* Монолитная керамика
* Полипропилен
* Нержавеющая сталь
* Сталь
* Лабораторный пластик
* Лабораторная керамика Fridurit
* Композитный материал Durcon
 |