|  |  |
| --- | --- |
|  | **НСМ-150.34.93**  **Надстройка стола-мойки** |



|  |
| --- |
| Надстройка для стола-мойки позволяет грамотно организовать сушку и хранение лабораторной посуды и приспособлений.  Колбодержатели и каплеприемник обеспечивают все необходимые условия для сушки посуды, оставляя столешницу сухой и экономя рабочее пространство.  5 лет честных гарантийных обязательств. |

|  |
| --- |
| **Описание** |
| * Каркас изготовлен из прямоугольного стального профиля 40×25 мм с толщиной стенки 1,5 мм. * Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской. * Слева надстройка имеет перфорированную панель, которая оснащена каплеприемником для предотвращения попадания воды, стекающей с посуды, на столешницу. * Справа надстройка оснащена двумя металлическими полками, которые изготовлены из перфорированной стали толщиной 1 мм. Полки закрепляются на кронштейнах. * В комплект поставки входят 25 колбодержателей, которые можно разместить на перфорированной панели в любом удобном месте. Длина каждого колбодержателя 200 мм. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики** | |
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм | 1480×340×932 |
| Масса, кг | 17 |