|  |  |
| --- | --- |
|  | **ШВДГн-311-СБ**  **Стойка для баллонов** |



|  |
| --- |
| Цельносварная стойка предназначена для хранения двадцати баллонов.  Для удобства использования ложементы для хранения располагаются под углом в 45 градусов.  Типоразмеры размещаемых баллонов:   * 4 л, диаметр 140 мм; * 5 л, диаметр 140 мм; * 6 л, диаметр 140 мм.   5 лет честных гарантийных обязательств. |

|  |
| --- |
| **Описание** |
| * Цельносварной каркас изготовлен из прямоугольного стального профиля 50×25 мм с толщиной стенки 1,5 мм. * Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской. * Стойка предназначена для хранения 20 баллонов – 5 рядов по 4 баллона. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики** | |
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм | 800×760×1700 |
| Масса, кг | 35 |