|  |  |
| --- | --- |
|  | **СВ-150.64.90**  **Стол весовой высокий** |



|  |
| --- |
| За счет полированного гранита, расположенного на демпферной подложке, и цельносварного каркаса весовой противовибрационный стол обеспечивает необходимые условия при работе с весами повышенной точности.  Для расположения вспомогательного оборудования возможна поставка в комплекте с внешним столом.  Доступны различные материалы рабочих поверхностей внешнего стола.  5 лет честных гарантийных обязательств. |

|  |
| --- |
| **Описание** |
| * Конструкция состоит из двух столов: внешнего и внутреннего. * Каркас изготовлен из прямоугольного стального профиля 50×25 мм с толщиной стенки 1,5 мм на П-образных ножках для внутреннего и на С-образных ножках для внешнего стола. * Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской. * Внутренний стол имеет цельносварную конструкцию и оснащен противовибрационным демпфером. * Столешница внутреннего стола съемная из натурального монолитного полированного гранита толщиной 60 мм. Поверхность плиты полированная с обработанными фасками по радиусу 3 мм. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики** | |
| Габаритные размеры внутреннего стола Д×Г×В, мм | 600×400×900 |
| Габаритные размеры внешнего стола Д×Г×В, мм | 1500×640×900 |
| Допустимая распределенная нагрузка на столешницу, кг | 300 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Возможные варианты изготовления** | |
| **Модель** | **Материал столешницы**  **внешнего стола** |
| СВ-150.64.90.КРГ | Керамогранит |
| СВ-150.64.90.КРМ | Монолитная керамика |
| СВ-150.64.90.ПЛС | Декоративный пластик |
| СВ-150.64.90.ПЛС-ЛАБ | Лабораторный пластик |
| СВ-150.64.90.ЛДСП | ЛДСП |
| СВ-150.64.90.НРЖ | Нержавеющая сталь |
| СВ-150.64.90.ПЛП | Полипропилен |
| СВ-150.64.90.ФРД | Лабораторная керамика Fridurit |
| СВ-150.64.90.ДРК | Композитный материал Durcon |