|  |  |
| --- | --- |
|  | **СВ-60.40.76****Стол весовой низкий** |



|  |
| --- |
| За счет полированного гранита, расположенного на демпферной подложке, и цельносварного каркаса весовой противовибрационный стол обеспечивает необходимые условия при работе с весами повышенной точности.Для расположения вспомогательного оборудования возможна поставка в комплекте с внешним столом.Доступны различные материалы рабочих поверхностей внешнего стола.5 лет честных гарантийных обязательств. |

|  |
| --- |
| **Описание** |
| * Каркас изготовлен из прямоугольного стального профиля 50×25 мм с толщиной стенки 1,5 мм на П-образных ножках.
* Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
* Стол имеет цельносварную конструкцию и оснащен противовибрационным демпфером.
* Столешница съемная из натурального монолитного полированного гранита толщиной 60 мм. Поверхность плиты полированная с обработанными фасками по радиусу 3 мм.
 |

|  |
| --- |
| **Технические характеристики** |
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм | 600×640×760 |
| Допустимая распределенная нагрузка на столешницу, кг | 300 |