|  |  |
| --- | --- |
|  | **СЛТя-160.80.90**  **Стол лабораторный торцевой ящичный** |



|  |
| --- |
| Торцевой стол является замыкающим элементом при организации островной рабочей зоны.  В зависимости от работ, проводимых на торцевых столах, доступны различные материалы рабочих поверхностей.  Возможно изготовление как с дверочной, так и с ящичной тумбой.  5 лет честных гарантийных обязательств. |

|  |
| --- |
| **Описание** |
| * Цельносварной каркас изготовлен из прямоугольного стального профиля 50×25 мм с толщиной стенки 1,5 мм. * Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской. * Для моделей со столешницами из керамогранита, монолитной керамики и нержавеющей стали предусмотрен противопроливочный бортик, изготовленный из зеркальной нержавеющей стали высотой 6 мм. Он располагается по всему периметру столешницы, препятствуя растеканию агрессивных жидкостей за пределы рабочей зоны и скатыванию посуды. * Возможно исполнение в виде стола-мойки с раковинами и гидрооборудованием. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики** | |
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм | 1600×800×900 |
| Допустимая распределенная нагрузка на столешницу, кг | 300 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Возможные варианты изготовления** | |
| **Модель** | **Материал столешницы** |
| СЛТя-160.80.90.КРГ | Керамогранит |
| СЛТя-160.80.90.КРМ | Монолитная керамика |
| СЛТя-160.80.90.ПЛС | Декоративный пластик |
| СЛТя-160.80.90.ПЛС-ЛАБ | Лабораторный пластик |
| СЛТя-160.80.90.ЛДСП | ЛДСП |
| СЛТя-160.80.90.НРЖ | Нержавеющая сталь |
| СЛТя-160.80.90.ПЛП | Полипропилен |
| СЛТя-160.80.90.ФРД | Лабораторная керамика Fridurit |
| СЛТя-160.80.90.ДРК | Композитный материал Durcon |