|  |  |
| --- | --- |
|  | **СУ-106.106.90**  **Стол угловой высокий** |



|  |
| --- |
| Угловой стол поможет замкнуть линейку из лабораторных столов, которые располагаются вдоль примыкающих стен. Возможно исполнение с комплектом боковых панелей и дверкой при необходимости скрыть содержимое под столом или визуально изменить конструкцию опоры.  Для выбора доступны различные материалы рабочих поверхностей.  Широкий выбор аксессуаров поможет обеспечить необходимый функционал.  5 лет честных гарантийных обязательств. |

|  |
| --- |
| **Описание** |
| * Каркас изготовлен из прямоугольного стального профиля 50×25 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Каркас стола имеет цельносварную конструкцию. * Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской. * Для моделей со столешницами из керамогранита, монолитной керамики и нержавеющей стали предусмотрен противопроливочный бортик, изготовленный из зеркальной нержавеющей стали высотой 6 мм. Он располагается по всему периметру столешницы, препятствуя растеканию агрессивных жидкостей за пределы рабочей зоны и скатыванию посуды. * Угловые поверхности каркаса стола закрыты панелями из стали толщиной 1 мм. Панели крепятся к каркасу вытяжными заклепками. * На боковых поверхностях закреплены съемные панели из стали толщиной 1 мм. Панели закреплены к каркасу винтами М4. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики** | |
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм | 1060×1060/800×900 |
| Допустимая распределенная нагрузка на столешницу, кг | 300 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Возможные варианты изготовления** | |
| **Модель** | **Материал столешницы** |
| СУ-106.106.90.КРГ | Керамогранит |
| СУ-106.106.90.КРМ | Монолитная керамика |
| СУ-106.106.90.ПЛС | Декоративный пластик |
| СУ-106.106.90.ПЛС-ЛАБ | Лабораторный пластик |
| СУ-106.106.90.ЛДСП | ЛДСП |
| СУ-106.106.90.НРЖ | Нержавеющая сталь |
| СУ-106.106.90.ПЛП | Полипропилен |
| СУ-106.106.90.ФРД | Лабораторная керамика Fridurit |
| СУ-106.106.90.ДРК | Композитный материал Durcon |