|  |  |
| --- | --- |
|  | **ТНК-53.55.55.1**  **Тумба навесная комбинированная** |



|  |
| --- |
| Металлическая навесная комбинированная тумба хорошо подходит для хранения документов и вспомогательных приспособлений.  Закрепляется к каркасу лабораторного стола или вытяжного шкафа.  Тумба может быть выполнена из ЛДСП.  5 лет честных гарантийных обязательств. |

|  |
| --- |
| **Описание** |
| * Каркас изготовлен из квадратного стального профиля 20×20 мм с толщиной стенки 1,2 мм. * Корпус тумбы изготовлен из стали толщиной 1 мм. * Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской. * В верхней части тумбы выдвижной металлический ящик. Ящик располагается на металлических полновыкатных направляющих. Направляющие крепятся к панелям с помощью вытяжных заклепок. Фасад ящика съемный. * Под ящиком расположена дверочная часть. Дверка изготовлена из стали толщиной 0,8 мм и имеет замкнутую конструкцию со слоем звукоизоляции внутри. Дверка располагается на наружных металлических шарнирах. * В дверочной части расположена полка, изготовленная из ЛДСП с кромкой ПВХ. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики** | |
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм | 535×550×557 |