|  |  |
| --- | --- |
|  | **ШДО-80.50.202.Л.П**  **Шкаф ЛДСП для хранения одежды с перегородкой** |



|  |
| --- |
| Шкаф предназначен для хранения личной и рабочей одежды в лаборатории.  Возможно изготовление как с общим отсеком для хранения, так и с двумя раздельными отсеками.  Шкаф выполнен полностью из ЛДСП. Подходит для лабораторий, в которых воздействие химикатов сведено к нулю, отсутствует повышенная влажность и нет высокой статической нагрузки.  5 лет честных гарантийных обязательств. |

|  |
| --- |
| **Описание** |
| * Каркас выполнен из ЛДСП серого цвета толщиной 16 мм, торцы покрыты кромкой ПВХ 0,4 мм. * Шкаф оснащен опорами с возможностью регулировки по высоте 0-35 мм для компенсации неровности пола. * Две двери выполнены из ЛДСП серого цвета толщиной 16 мм, торцы покрыты кромкой ПВХ 2 мм. * На правой двери установлен замок. * Перегородка делит внутреннее пространство на два отсека, в каждой предусмотрена штанга для плечиков и полка для хранения головных уборов. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики** | |
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм | 800×500×2025 |
| Масса, кг | 69 |