|  |  |
| --- | --- |
|  | **ШДО-90.50.202****Шкаф для хранения одежды** |

****

|  |
| --- |
| Шкаф предназначен для хранения личной и рабочей одежды в лаборатории.Возможно изготовление как с общим отсеком для хранения, так и с двумя раздельными отсеками.Шкаф в своей основе имеет металлокаркас, который придает дополнительную надежность всей конструкции.5 лет честных гарантийных обязательств. |

|  |
| --- |
| **Описание** |
| * Каркас изготовлен из квадратного стального профиля 25×25 мм с толщиной стенки 1,2 мм, панели выполнены из листовой стали толщиной 1 мм.
* Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
* Шкаф оснащен металлическими опорами с возможностью регулировки по высоте 0-35 мм для компенсации неровности пола.
* Шкаф имеет общее внутреннее пространство. Вверху расположена полка для хранения головных уборов и штанга для плечиков.
* Две двери выполнены из листового металла толщиной 1 мм и оснащены замком. Возможна установка электронного замка.
* Дверные петли расположены вне зоны хранения.
 |

|  |
| --- |
| **Технические характеристики** |
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм | 900×500×2025 |
| Масса, кг | 76 |