|  |  |
| --- | --- |
|  | **ШЛ-60.50.202.Л.С****Шкаф ЛДСП для хранения посуды и документов****со стеклянными дверями** |



|  |
| --- |
| Если воздействие химикатов сведено к нулю, отсутствует повышенная влажность и нет высокой статической нагрузки, то стоит рассмотреть приобретение шкафа, изготовленного из ЛДСП.Данный выбор позволит вписаться в рамки ограниченного бюджета, не лишая себя удачного решения для хранения всего необходимого.Возможно изготовление дверок только из ЛДСП или стекла.5 лет честных гарантийных обязательств. |

|  |
| --- |
| **Описание** |
| * Каркас шкафа полностью изготовлен из ЛДСП толщиной 16 мм, торцы покрыты кромкой из ПВХ толщиной 0,4 мм.
* Шкаф оснащен опорами с возможностью регулировки по высоте 0-35 мм для компенсации неровности пола.
* Имеются два отделения, каждое из которых оборудовано двумя полками, изготовленными из ЛДСП. Полки делят внутреннее пространство шкафа на шесть равных отсеков.
* Нижняя дверь выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм, торцы покрыты кромкой из ПВХ толщиной 2 мм и оснащена замком.
* Две верхние двери выполнены из стекла толщиной 4 мм.
* Дверные петли расположены в области хранения. Возможна установка петель с доводчиком.
 |

|  |
| --- |
| **Технические характеристики** |
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм | 600×500×2025 |
| Масса, кг | 52 |