|  |  |
| --- | --- |
|  | **ШЛ-60.50.202.Л.С**  **Шкаф ЛДСП для хранения посуды и документов**  **со стеклянными дверями** |



|  |
| --- |
| Если воздействие химикатов сведено к нулю, отсутствует повышенная влажность и нет высокой статической нагрузки, то стоит рассмотреть приобретение шкафа, изготовленного из ЛДСП.  Данный выбор позволит вписаться в рамки ограниченного бюджета, не лишая себя удачного решения для хранения всего необходимого.  Возможно изготовление дверок только из ЛДСП или стекла.  5 лет честных гарантийных обязательств. |

|  |
| --- |
| **Описание** |
| * Каркас шкафа полностью изготовлен из ЛДСП толщиной 16 мм, торцы покрыты кромкой из ПВХ толщиной 0,4 мм. * Шкаф оснащен опорами с возможностью регулировки по высоте 0-35 мм для компенсации неровности пола. * Имеются два отделения, каждое из которых оборудовано двумя полками, изготовленными из ЛДСП. Полки делят внутреннее пространство шкафа на шесть равных отсеков. * Нижняя дверь выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм, торцы покрыты кромкой из ПВХ толщиной 2 мм и оснащена замком. * Две верхние двери выполнены из стекла толщиной 4 мм. * Дверные петли расположены в области хранения. Возможна установка петель с доводчиком. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики** | |
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм | 600×500×2025 |
| Масса, кг | 52 |