|  |  |
| --- | --- |
|  | **ШЛ-90.50.202.Л.С****Шкаф ЛДСП для хранения посуды и документов****со стеклянными дверями** |



|  |
| --- |
| Если воздействие химикатов сведено к нулю, отсутствует повышенная влажность и нет высокой статической нагрузки, то стоит рассмотреть приобретение шкафа, изготовленного из ЛДСП.Данный выбор позволит вписаться в рамки ограниченного бюджета, не лишая себя удачного решения для хранения всего необходимого.Возможно изготовление дверок только из ЛДСП или стекла.5 лет честных гарантийных обязательств. |

|  |
| --- |
| **Описание** |
| * Каркас шкафа полностью изготовлен из ЛДСП толщиной 16 мм, торцы покрыты кромкой из ПВХ толщиной 0,4 мм.
* Шкаф оснащен опорами с возможностью регулировки по высоте 0-35 мм для компенсации неровности пола.
* По высоте шкаф разделен вертикальной перегородкой из ЛДСП.
* По длине шкаф разделена два отсека.
* Каждый отсек имеет 2 полки, изготовленные из ЛДСП.
* Двери верхнего отсека выполнены из стекла толщиной 4 мм.
* Двери нижнего отсека выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм, торцы покрыты кромкой ПВХ 2 мм, и оснащены замком.
* Дверные петли расположены в области хранения. Возможна установка петель с доводчиком.
 |

|  |
| --- |
| **Технические характеристики** |
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм | 900×500×2025 |
| Масса, кг | 79 |