|  |  |
| --- | --- |
|  | **ШЗВ-100****Шкаф-зонт вытяжной** |



|  |
| --- |
| Шкаф-зонт отлично подходит для работы с муфельными печами и сушильными шкафами.Возможны различные варианты исполнения вытяжной камеры и столешницы.Под столешницей в качестве дополнительного аксессуара возможна установка полки, под которой будут располагаться две продольные балки из профильной трубы сечением 25×25 мм для усиления конструкции.5 лет честных гарантийных обязательств. |

|  |
| --- |
| **Описание** |
| * Каркас изготовлен из профильной трубы прямоугольного сечения 50×25 мм с толщиной стенки 1,5 мм, панели выполнены из листовой стали толщиной 1 мм. Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
* Рассчитанный на многолетнюю эксплуатацию силовой каркас не содержит алюминиевых и пластиковых деталей в крепежных узлах.
 |

|  |
| --- |
| **Технические характеристики** |
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм | 1000×800×1905 |
| Внутренние размеры Д×Г×В, мм | 950×775×940 |
| Масса, кг | 90 |
| Диаметр вытяжного патрубка, мм | 200 |
| Высота от уровня пола до столешницы, мм | 900 |

|  |
| --- |
| **Возможные варианты изготовления** |
| **Исполнение вытяжной камеры** | **Материал столешницы** |
| * Сталь
* Нержавеющая сталь
 | * Керамогранит
* Монолитная керамика
* Нержавеющая сталь
* Декоративный пластик
 |