|  |  |
| --- | --- |
|  | **ШКЛ-120.50.102** **Шкаф-купе лабораторный низкий** |



|  |
| --- |
| Для организации хранения расходных материалов и вспомогательного оборудования совместно с нашими клиентами был разработан лабораторный шкаф-купе.Возможна установка замков на раздвижные двери.Шкаф в своей основе имеет металлокаркас, который придает дополнительную надежность всей конструкции.5 лет честных гарантийных обязательств. |

|  |
| --- |
| **Описание** |
| * Каркас изготовлен из стального профиля 25×25 мм с толщиной стенки 1,2 мм, панели выполнены из листовой стали толщиной 1 мм.
* Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
* Шкаф оснащен металлическими опорами с возможностью регулировки по высоте 0-35 мм для компенсации неровности пола.
* Двери выполнены из листового металла толщиной 1 мм.
* Две металлические полки, три секции.
 |

|  |
| --- |
| **Технические характеристики** |
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм | 1200×500×1025 |
| Масса, кг | 68 |