|  |  |
| --- | --- |
|  | **ШКЛ-150.50.102**  **Шкаф-купе лабораторный низкий** |



|  |
| --- |
| Для организации хранения расходных материалов и вспомогательного оборудования совместно с нашими клиентами был разработан лабораторный шкаф-купе.  Возможна установка замков на раздвижные двери.  Шкаф в своей основе имеет металлокаркас, который придает дополнительную надежность всей конструкции.  5 лет честных гарантийных обязательств. |

|  |
| --- |
| **Описание** |
| * Каркас изготовлен из стального профиля 25×25 мм с толщиной стенки 1,2 мм, панели выполнены из листовой стали толщиной 1 мм. * Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской. * Шкаф оснащен металлическими опорами с возможностью регулировки по высоте 0-35 мм для компенсации неровности пола. * Двери выполнены из листового металла толщиной 1 мм. * Две металлические полки, три секции. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики** | |
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм | 1500×500×1025 |
| Масса, кг | 85 |