|  |  |
| --- | --- |
|  | **ТНД-ЛДСП.53.59.55****Тумба ЛДСП навесная дверочная** |



|  |
| --- |
| Навесная ящичная тумба из ЛДСП подходит для хранения документов и вспомогательных приспособлений.Тумба закрепляется к каркасу лабораторного стола, имеет дверку и полку.Возможна установка как механического, так и электронного замка.5 лет честных гарантийных обязательств. |

|  |
| --- |
| **Описание** |
| * Материал тумбы - ЛДСП с кромкой ПВХ.
* Дверка и полка выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм, с кромкой ПВХ толщиной 2 мм.
* Конструкцией предусмотрены четыре стальных кронштейна для закрепления тумбы к металлическому каркасу стола.
* Стальные кронштейны покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
 |

|  |
| --- |
| **Технические характеристики** |
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм | 530×590×557 |