|  |  |
| --- | --- |
|  | **ШВ-240-Т****Тумба навесная для вытяжных шкафов** |



|  |
| --- |
| Тумба навесная для вытяжных шкафов предназначена для хранения вспомогательных приспособлений, посуды, реактивов, которые используются непосредственно в работе. Хранение агрессивных реагентов возможно при дополнительном оснащении тумбы полипропиленовой капсулой или поддонами, с обязательным подключением тумбы к вытяжной системе.Тумба ШВ-240-Т состоит из двух тумб ШВ-120-Т.Тумба может быть выполнена из ЛДСП.5 лет честных гарантийных обязательств. |

|  |
| --- |
| **Описание** |
| * Каркас изготовлен из квадратного стального профиля 20×20 мм с толщиной стенки 1,2 мм.
* Корпус тумб изготовлен из стали толщиной 1 мм.
* Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
* Дверки и полки выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм, с кромкой ПВХ толщиной 2 мм.
* Для продления срока эксплуатации тумб, возможно изготовление дверок из металла, с использованием внешних петель. Металлические дверки заполнены материалом, который обладает высокими шумоподавляющими свойствами. Также возможно изготовление полок из металла.
 |

|  |
| --- |
| **Технические характеристики** |
| Габаритные размеры каждой тумбы Д×Г×В, мм | 970×590×720 |
| Внутренние размеры каждого отсека тумб Д×Г×В, мм | 455×550×700 |